Materialeliste brændely

Bunden

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pris |
| Reglar | 45 x 95 mm | 3. stk. | à. 80 cm |  |  |
| Lægter | 38 x73 mm | 3. stk. | à. 120 cm |  |  |
| Beklædning | 19 x 100 mm | 6. stk. | à. 120 cm |  |  |

Endevæg

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pris |
| Lægter | 38 x73 mm | 2. stk. | à. 105,4 cm | Top og bund |  |
| Lægter | 38 x73 mm | 2. stk. | à. 116,4 cm | Stolper |  |
| Lægter | 38 x73 mm | 1. stk. | à. 97,8 cm | Løsholt |  |
| Lægter | 38 x73 mm | 2. stk. | à. 152,0 cm | Kryds/Diagonal |  |
| Beklædning | 19 x 100 mm | 8. stk. | à. 123,8 cm |  |  |

Gavl x 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pris |
| Lægter | 38 x73 mm | 1. stk. | à. 170,0 cm | Stolpe smig 320 |  |
| Lægter | 38 x73 mm | 1. stk. | à. 122,4 cm | Stolpe smig 320 |  |
| Lægter | 38 x73 mm | 1. stk. | à. 182,6 cm | Kryds |  |
| Lægter | 38 x73 mm | 1. stk. | à. 72,4 cm | Løsholt |  |
| Lægter | 38 x73 mm | 1. stk. | à. 80,0 cm | Bund |  |
| Lægter | 38 x73 mm | 1. stk. | à. 105,0 cm | Top |  |
| Beklædning | 19 x 100 mm | 6. stk. | à. 180,0 cm |  |  |

Tag

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pris |
| Beklædning +stern | 19 x 100 mm | 16. stk. | à. 140,0 cm |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Samlet pris |  |
|  |  |